ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ голови

Восьмого апеляційного

адміністративного суду

від 28.04.2020 № 37

**ІНСТРУКЦІЯ**

**З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ РОБІТНИКІВ З КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТУ БУДИНКІВ У ВОСЬМОМУ АПЕЛЯЦІЙНОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ**

**1. Загальні положення**

1.1. Інструкція з охорони праці для робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків у Восьмому апеляційному адміністративному суді (далі – Інструкція) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», Кодексу цивільного захисту України, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29 січня 1998 року № 9 із змінами.

1.2. Ця Інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час та по закінченні роботи працівника суду, що виконує функції робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків у Восьмому апеляційному адміністративному суді (далі – робітник), також порядок його дій і вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

1.3. Робітник допускається до самостійної роботи якщо він:

- досяг 18 років;

- пройшов вступний та первинний інструктажі на робочому місті з охорони праці.

1.4. Шкідливими і небезпечними чинниками під час роботи робітника є:

- фізичні фактори:

- різні частини машин і механізмів, що знаходяться в русі;

- висока напруга в електричній мережі;

- скло;

- загострені кромки, задирки на поверхнях заготовок, інструменту, пристроїв та обладнання;

- гострі і ріжучі інструменти;

- високі температури.

- хімічні фактори:

- забруднення навколишнього повітря пилом;

- шкідливі гази.

1.5. Про всі виявлені несправності інженерних систем та комунікацій, а також погіршення санітарно-технічного стану приміщень Восьмого апеляційного адміністративного суду робітник зобов’язаний своєчасно інформувати відповідальних осіб за забезпечення контролю за належним станом приміщень Восьмого апеляційного адміністративного суду (далі – суду) визначених розпорядженням керівника апарату суду.

1.6. Робітник зобов’язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місцезнаходження первинних засобів гасіння пожежі та медичної аптечки, призначеної для екстреного надання першої допомоги потерпілим.

1.7. Під час виконання роботи, робітник зобов’язаний дотримуватися правил і вимог цієї інструкції, користування засобами індивідуального та колективного захисту, а також дотримуватися правил особистої гігієни і тримати в чистоті своє робоче місце.

1.8. Робітнику видаються засоби індивідуального захисту, ручні інструменти та електроінструменти для виконання певного виду робіт, які він повинен правильно застосовувати та дбайливо до них ставитися.

1.9. За будь-яке порушення положень цієї Інструкції робітник несе персональну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

**2. Вимоги безпеки перед початком робіт**

2.1. Перед початком роботи робітник повинен одягнути спецодяг, спецвзуття, застебнути або підв’язати рукави спецодягу.

2.2. Перевірити, своє робоче місце й місце виконання робіт, переконатись, що місце для виконання робіт не захаращене сторонніми предметами.

2.3. Упевнитись, що робоче місце достатньо освітлене, підлога на робочому місці суха й чиста (не слизька).

2.4. Перевірити справність обладнання, інструменту та пристосувань, порядок розміщення їх на робочому місці.

2.5. Перевірити наявність сумки для переміщення інструменту на інше робоче місце.

2.6. Працівник зобов’язаний:

- підтримувати робоче місце у належному порядку, не заставляти проходи і робоче місце непотрібними у цей момент деталями, сторонніми предметами тощо;

- не припускати квапливість у роботі, дотримуватися безпечних прийомів і методів праці;

- не допускати переохолодження тіла від руху повітря (протягів, вентиляції) для запобігання можливого захворювання;

- через кожні 2–3 години роботи стоячи, робити короткочасні перерви на 10 хвилин, для відпочинку використовуючи при цьому зручний стілець. Не працювати без спецодягу й засобів індивідуального захисту;

- не працювати на несправному обладнанні та з несправним інструментом;

- не вмикати електроустаткування мокрими руками;

- самостійно не усувати несправності устаткування, обладнання, яке знаходиться на гарантійному або сервісному обслуговуванні. У разі виявлення несправностей негайно припинити роботу і викликати спеціаліста, що здійснює їхнє обслуговування;

- не користуватись обладнанням, устаткуванням, приладами, апаратами тощо без попереднього навчання роботи з ними;

- не користуватися саморобними електронагрівальними приладами;

- на робочому місці не курити й не приймати їжу. Це слід робити в спеціально відведених місцях;

- не приступати до роботи у хворобливому або стомленому стані, а також у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

2.7. Під час виконання сантехнічних робіт:

- перекрити подачу теплоносія або води у процесі ремонту трубопроводів, набиванні сальників, підтягуванні болтів тощо, теплоносій або воду злити;

- не ремонтувати трубопроводи під тиском; у разі випускання пари або гарячої води із системи не стояти навпроти спускних кранів, вентиль у цьому випадку відчиняти поступово; відчиняючи спускний вентиль, попередити про це людей, що оточують, щоб запобігти опікам парою або гарячою водою;

- не відчиняти і не зачиняти вентилі за допомогою випадкових пристосувань, у разі складання і розбирання трубопроводів користуватися тільки тими ключами, які відповідають діаметру труб;

- проводити нарізання й відрізання труб тільки в спеціальних лещатах (прижимах);

- під час роботи на висоті вживати заходи із запобігання падінню відрізаних частин труб;

- працювати в захисних окулярах, пробиваючи отвори у стінах і перекриття для прокладання труб або кріплення опор і підвісок;

- збирання стояків систем опалення, водопроводу та каналізації проводити в рукавицях і захисних окулярах;

- труби й трубні заготовки не притуляти до стін будівель і тимчасових споруд.

2.8. До роботи з електроінструментом допускаються особи, якi пройшли перевірку знань з питань охорони праці й мають практичні навички роботи з електроінструментом.

2.9. Свердлити отвори й пробивати борозни у конструкціях будівель, у яких розташовані заховані електропроводка, трубопроводи тощо, потрібно тільки після зняття напруги з відповідних електромереж (перекриття відповідних трубопроводів); не працювати з приставних драбин.

2.10. Під час роботи з кутовою шліфувальною машинкою:

- користуватися захисними окулярами для захисту очей від абразивної стружки і металевого пилу;

- надійно й міцно тримати в руках шліфувальну машинку;

- не очищати оброблювану поверхню руками. Якщо машинка вимкнена, користуватися металевою щіткою;

- робоча поверхня кола повинна мати строго кругове обертання. Для виправлення шліфувальних кіл необхідно користуватися алмазами або шарошами. Правка кола насічкою, зубилом або подібним інструментом забороняється, оскільки такий спосіб виправлення сприяє утворенню тріщин.

2.11. Робітники, що працюють з електроінструментом, не повинні:

- застосовувати для роботи інструмент, що має дефекти;

- заземлювати корпуси електроінструмента класів II і III;

- перевищувати зазначену у паспорті інструмента тривалість безперервної роботи;

- передавати інструмент навіть на нетривалий час іншим особам, які не мають права працювати з електроінструментом;

- торкатися без захисного кожуха частин інструмента, що ріжуть, чи частин, що обертаються;

- триматися за дріт електроінструмента;

- виймати стружку чи тирсу руками;

- обробляти замерзлi і мокрі дерев’янi деталі;

- натягувати й перегинати кабелі електроінструмента;

- перехрещувати кабелі живлення електроінструмента з іншими кабелями;

- застосовувати для живлення електроінструмента автотрансформатор;

- охолоджувати корпус електроінструмента під час перегрівання снігом чи водою;

- продовжувати роботу за появи диму або запаху, характерних для ізоляції, що горить, кругового вогню на колекторі внаслідок підвищеного іскріння щіток, підвищеного шуму, стукоту, вібрації, пошкодження робочого інструмента.

2.12. Робота поза приміщеннями дозволяється тільки з електроінструментом, захищеним від впливу вологи (у складі маркування інструмента є «крапля в трикутнику» або «дві краплі»). З інструментом, що не має такого маркування, робота поза приміщеннями дозволяється тільки в суху погоду, а під час дощу й снігопаду – під навісом на сухій землі чи настилі.

2.13. Електроінструмент повинен зберігатися у сухому приміщенні, що опалюється, у шафах чи на стелажах.

2.14. Ремонт електроінструмента слід проводити на спеціалізованих підприємствах.

2.15. Інструмент необхідно негайно вимкнути вимикачем у випадку раптової зупинки (унаслідок зникнення напруги живлення, заклинювання деталей, що рухаються, тощо).

2.16. Інструмент необхідно вимкнути з мережі живлення:

- у разі раптової зупинки;

- у разі перерви у роботі;

- у разі перенесення інструмента з одного робочого місця на інше;

- на час відсутності працівника на робочому місці;

- після закінчення роботи або робочої зміни;

- у разі виявлення слабкої дії електричного струму;

- у разі виходу з ладу вимикача;

- у разі встановлення, заміни або регулювання робочого інструмента.

2.17. У разі виявлення несправності електроінструмента, сильного нагрівання його корпуса або слабкої дії електроструму після вимкнення інструмента з мережі живлення повідомити керівника про необхідність заміни електроінструмента і здачі несправного на перевірку (ремонт).

2.18. У разі роботи з електричною дреллю металеву стружку видаляти спеціальними гачками й щітками після зупинки роботи.

2.19. Вироби, що обробляються, встановлювати й закріплювати так, щоб виключити можливість їхнього зміщення під час роботи.

2.20. Вимоги безпеки після закінчення роботи:

- вимкнути електроінструмент вимикачем, від’єднати дріт живлення електроінструмента від мережі живлення, вийняти робочий інструмент з патрону електроінструмента;

- за необхідності провести профілактику електроінструмента згідно з інструкцією з експлуатації конкретного інструмента;

- привести до порядку робоче місце;

- здати електроінструмент чи зашили у відведеному для постійного зберігання місці;

- після закінчення роботи вимкнути обладнання;

- вимикати вилки слід за корпус;

- прибрати робоче місце. Звільнити його від відходів виробництва, винести сміття;

- почистити, помити інвентар, інструмент, скласти його у відведене для нього місце;

- зняти спецодяг, покласти його у відведене для цього місце;

- доповісти безпосередньому керівнику (керівнику робіт) про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

2.21. Під час виконання робіт на цьому робочому місці має місце вплив таких шкідливих факторів: травмування, ураження електричним струмом, отруєння, опіки.

2.22. У разі виникнення аварійних ситуацій:

- негайно відімкнути від мережі електрообладнання;

- не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб;

- повідомити керівника про те, що сталося.

2.23. Якщо стався нещасний випадок, необхідно надати потерпілому першу домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

2.24. Якщо сталася пожежа, викликати пожежно-рятувальний підрозділ (частину) й почати гасіння первинними засобами пожежогасіння.

2.25. В усіх випадках виконувати вказівки безпосереднього керівника (керівника робіт) з ліквідації аварійної ситуації.

СКЛАДЕНО

Головний спеціаліст відділу

організаційного забезпечення

роботи суду та керівництва суду Р.Ю. Костюк